**Verschlussklappe AS 35**

Verschlussklappen zur Entlüftung.

Mit verzinktem Schutzgitter.

Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität.

Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AS 35 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Lamellenfarbe: | silbergrau |
| Gewicht: | 1,12 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,36 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Nennweite: | 355 mm |
| Breite: | 360 mm |
| Höhe: | 360 mm |
| Tiefe: | 40 mm |
| Breite mit Verpackung: | 485 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 435 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513339 |
| Artikelnummer: | 0151.0333 |

Hersteller: MAICO

AS 35 Verschlussklappe