**Verschlussklappe, manuell RS 20**

Verschlussklappen zur Be- und Entlüftung.

Lamellen manuell oder mit zusätzlichem Stellmotor MS 2 betätigen.

Ab Nenngröße 35 mit Mittelsteg zur Erhöhung der Klappenstabilität.

Mit Umlenker, 2,5 m Zugkordel und Zugkordel-Klemme.

Mit verzinktem Schutzgitter.

Empfohlenes Zubehör: Verbindungsrahmen ZVR zur Befestigung der Verschlussklappen AS und RS am Ventilator statt an der Wand.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RS 20 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbaulage: | senkrecht |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Lamellenfarbe: | silbergrau |
| Gewicht: | 0,55 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,7 kg |
| Klappenart: | elektrisch / manuell |
| Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 260 mm |
| Höhe: | 260 mm |
| Tiefe: | 39 mm |
| Breite mit Verpackung: | 325 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 275 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799513384 |
| Artikelnummer: | 0151.0338 |

Hersteller: MAICO

RS 20 Verschlussklappe, manuell