**Stellmotor MS 2**

Stellmotor zum Öffnen und Schließen der Verschlussklappen RS.

4-adrige Netzzuleitung wird benötigt.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MS 2 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Leistungsaufnahme: | 3 W |
| IMax: | 0,02 A |
| Schutzart: | IP 65 |
| Material Gehäuse: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,65 kg |
| Drehmoment: | 2 Nm |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 161 mm |
| Tiefe: | 112 mm |
| Breite mit Verpackung: | 140 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 110 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799934035 |
| Artikelnummer: | 0093.0403 |

Hersteller: MAICO

MS 2 Stellmotor