**Verschlussklappe, Stellmotor VE 35**

Verschlussklappen für automatische Betätigung.

Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten).

Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Einbauhinweise

Zugang zum Stellmotor sicherstellen.

Bei Bedarf Zwischenstück verwenden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | VE 35 |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 5,295 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 5,3 kg |
| Klappenart: | elektrisch |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 420 mm |
| Höhe: | 420 mm |
| Tiefe: | 370 mm |
| Breite mit Verpackung: | 420 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 420 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 370 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932871 |
| Artikelnummer: | 0093.0287 |

Hersteller: MAICO

VE 35 Verschlussklappe, Stellmotor