**Kanal-Verschlussklappe RKP 31**

Mit gegenlaufenden, gemeinsam über 15 x 15 mm Vierkant verstellbaren Hohlkörperlamellen.

Mit U-Rahmen und beidseitigen Flanschbohrungen.

Mit Stellungsanzeige - Auf/Zu.

Kombination mit zusätzlichem Stellmotor MS 8 oder MS 8 P notwendig (Stellmotor nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RKP 31 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 6,56 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 6,86 kg |
| Klappenart: | elektrisch |
| Kanalmaß: | 600 mm x 350 mm |
| Breite: | 640 mm |
| Höhe: | 390 mm |
| Tiefe: | 120 mm |
| Breite mit Verpackung: | 740 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 390 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 130 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512387 |
| Artikelnummer: | 0151.0238 |

Hersteller: MAICO

RKP 31 Kanal-Verschlussklappe