**5-Stufentransformator TRE 10-1**

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung.

Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren.

Mit Betriebsmeldeleuchte.

Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TRE 10-1 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 10 A |
| Schutzart: | IP 54 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Farbe: | hellgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Gewicht: | 11,9 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 12,4 kg |
| Breite: | 241 mm |
| Höhe: | 291 mm |
| Tiefe: | 185 mm |
| Breite mit Verpackung: | 340 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 240 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 295 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799990727 |
| Artikelnummer: | 0157.1230 |

Hersteller: MAICO

TRE 10-1 5-Stufentransformator