**Kanal-Verschlussklappe AKP 31**

Verschlussklappen zur Entlüftung.

Mit verzinktem Schutzgitter.

Einbauhinweise

Bei Montage in explosionsfähiger Atmosphäre prüfen, ob die Verschlussklappe berührbar ist.

Wenn sie berührbar ist, feinmaschigen Drahtkäfig um die Verschlussklappe ziehen.

Drahtkäfig sicher erden, um Funkenbildung zu vermeiden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AKP 31 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Druckverlust: | 10 Pa |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,355 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Kanalmaß: | 600 mm x 350 mm |
| Breite: | 685 mm |
| Höhe: | 435 mm |
| Tiefe: | 54 mm |
| Breite mit Verpackung: | 725 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 450 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 75 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799510994 |
| Artikelnummer: | 0151.0099 |

Hersteller: MAICO

AKP 31 Kanal-Verschlussklappe