**Automatische Rückschlagklappe AVM 40**

Horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Strömungsrichtung bei vertikalem Einbau von unten nach oben.

Mit 2 gegenläufigen Klappenhälften aus Aluminium.

Mit umlaufender Dichtung.

Rückschlagklappen im Luftstrom öffnend und über Federkraft schließend.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | AVM 40 |
| Luftrichtung: | Be- oder Entlüftung |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 2,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,63 kg |
| Klappenart: | selbstt. öffnend/schließend |
| Nennweite: | 400 mm |
| Breite: | 398 mm |
| Höhe: | 398 mm |
| Tiefe: | 198 mm |
| Breite mit Verpackung: | 398 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 398 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 198 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799930136 |
| Artikelnummer: | 0093.0013 |

Hersteller: MAICO

AVM 40 Automatische Rückschlagklappe