**Außengitter SG 120**

Außengitter zur Be- und Entlüftung.

Außenwandanschluss bei Verwendung der Wandhülse WH.

Mit verdeckten Schraubenlöchern.

Dichtband im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Fliegengitter FG einsetzbar.

SG 120: Luftfilter nachrüstbar SF 120.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SG 120 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff, witterungs-, UV-beständig |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,17 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,18 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 172 mm |
| Höhe: | 172 mm |
| Tiefe: | 53 mm |
| Breite mit Verpackung: | 175 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 54 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599517 |
| Artikelnummer: | 0059.0951 |

Hersteller: MAICO

SG 120 Außengitter