**Außengitter MLA 30**

Außengitter zur Be- und Entlüftung.

Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen.

Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite.

Mit integrierten Kleintierschutzgitter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MLA 30 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit: | 4 m/s |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Alu eloxiert |
| Gewicht: | 1,7 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,9 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 300 mm |
| Freier Querschnitt: | 580 cm² |
| Breite: | 352 mm |
| Höhe: | 330 mm |
| Tiefe: | 52 mm |
| Breite mit Verpackung: | 385 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 385 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511137 |
| Artikelnummer: | 0151.0113 |

Hersteller: MAICO

MLA 30 Außengitter