**Außengitter MLZ 20**

Außengitter zur Be- und Entlüftung.

Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen.

Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite.

Mit integrierten Kleintierschutzgitter.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MLZ 20 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Max. Strömungsgeschwindigkeit: | 4 m/s |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 1,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,62 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 200 mm |
| Freier Querschnitt: | 275 cm² |
| Breite: | 257 mm |
| Höhe: | 230 mm |
| Tiefe: | 52 mm |
| Breite mit Verpackung: | 285 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 285 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511014 |
| Artikelnummer: | 0151.0101 |

Hersteller: MAICO

MLZ 20 Außengitter