**Außengitter LAP 25**

Außengitter zur Be- und Entlüftung.

Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen.

Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände.

Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LAP 25 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand / Kanal |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | Alu eloxiert |
| Gewicht: | 5,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 5,535 kg |
| Kanalmaß: | 500 mm x 300 mm |
| Breite: | 529 mm |
| Höhe: | 375 mm |
| Tiefe: | 73 mm |
| Breite mit Verpackung: | 625 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 385 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 95 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512516 |
| Artikelnummer: | 0151.0251 |

Hersteller: MAICO

LAP 25 Außengitter