**Außengitter LZP 22**

Außengitter zur Be- und Entlüftung.

Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen.

Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände.

Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | LZP 22 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | außen |
| Einbauort: | Wand / Kanal |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 6,45 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 6,83 kg |
| Kanalmaß: | 500 mm x 250 mm |
| Breite: | 529 mm |
| Höhe: | 325 mm |
| Tiefe: | 73 mm |
| Breite mit Verpackung: | 590 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 335 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799512554 |
| Artikelnummer: | 0151.0255 |

Hersteller: MAICO

LZP 22 Außengitter