**Innengitter ESG 10/2**

Innengitter zur Be- und Entlüftung.

Mit Luftfilter.

Mit verdeckten Schraubenlöchern.

Abdeckung zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar.

Dichtband im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: Ersatz-Luftfilter ZRF.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ESG 10/2 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,12 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,13 kg |
| Filterklasse: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 51,5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 151 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 151 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | A |
| GTIN (EAN): | 4012799599470 |
| Artikelnummer: | 0059.0947 |

Hersteller: MAICO

ESG 10/2 Innengitter