**Innengitter IG 35**

Innengitter zur Be-und Entlüftung.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | IG 35 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Druckverlust: | 8 Pa |
| Einbau: | innen |
| Einbauort: | Wand |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 0,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,54 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 428 mm |
| Höhe: | 428 mm |
| Tiefe: | 430 mm |
| Breite mit Verpackung: | 428 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 428 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 430 mm |
| Umgebungstemperatur: | 65 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591740 |
| Artikelnummer: | 0059.0174 |

Hersteller: MAICO

IG 35 Innengitter