**Schutzgitter SGM 18**

Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857.

Montage an Saug- und Druckseite möglich.

SGM: Aus schlagfestem Kunststoff, perlweiß, ähnlich RAL 1013, für Rohrventilatoren ERM.

SGM ... Ex: Aus Metall für Ventilatoren ERM-Ex zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SGM 18 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 0,07 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,14 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 180 mm |
| Breite: | 182 mm |
| Höhe: | 182 mm |
| Tiefe: | 35 mm |
| Breite mit Verpackung: | 190 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 190 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 45 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596264 |
| Artikelnummer: | 0059.0626 |

Hersteller: MAICO

SGM 18 Schutzgitter