**Schutzgitter SGM 25 Ex**

Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857.

Montage an Saug- und Druckseite möglich.

SGM: Aus schlagfestem Kunststoff, perlweiß, ähnlich RAL 1013, für Rohrventilatoren ERM.

SGM ... Ex: Aus Metall für Ventilatoren ERM-Ex zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SGM 25 Ex |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Material: | Metall |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,24 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 250 mm |
| Breite: | 257 mm |
| Höhe: | 257 mm |
| Tiefe: | 25 mm |
| Breite mit Verpackung: | 260 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 260 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 40 mm |
| Ex-Ausführung: | antistatisch |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501336 |
| Artikelnummer: | 0150.0133 |

Hersteller: MAICO

SGM 25 Ex Schutzgitter