**Schutzgitter, Metall SG 35**

Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857.

Passend zu Ventilatoren mit Rohranschlussstutzen.

Montage an Saug- und Druckseite möglich.

Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SG 35 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Material: | Draht, chromatiert |
| Gewicht: | 0,59 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,6 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 350 mm |
| Breite: | 410 mm |
| Höhe: | 410 mm |
| Tiefe: | 5,5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 410 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 410 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 410 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799501176 |
| Artikelnummer: | 0150.0117 |

Hersteller: MAICO

SG 35 Schutzgitter, Metall