**Schutzgitter, Kunststoff SGK 40**

Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857.

Passend zu Ventilatoren EZQ / DZQ, EZR / DZR und EZD / DZD.

Montage an Saug- und Druckseite möglich.

Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SGK 40 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,26 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,3 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 400 mm |
| Breite: | 455 mm |
| Höhe: | 455 mm |
| Tiefe: | 455 mm |
| Breite mit Verpackung: | 455 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 455 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 455 mm |
| Umgebungstemperatur: | 65 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799591658 |
| Artikelnummer: | 0059.0165 |

Hersteller: MAICO

SGK 40 Schutzgitter, Kunststoff