**Brandschutz-Ausgleichselement BA 100-0**

Nur in Kombination mit dem aeroduct-Brandschutzsystem einsetzbar.

Brandschutz-Ausgleichselement: gleichzeitig T-Stück und Kompensator. Dadurch Brandschutz ohne zusätzlichen Montageaufwand.

Im Brandfall garantiert das Brandschutz-Ausgleichselement, dass keine erheblichen Kräfte auf die Lüftungsleitung ausgeübt werden.

Brandschutz-Ausgleichselement BA ohne Anschlussstutzen zur Überbrückung von Geschossen in denen kein Ventilator angeschlossen werden muss, oder zum Einsatz bei Verzügen der Hauptleitung.

Durchgehender Querschnitt der Hauptleitung für einfache Rohrreinigung.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.6-573 (Zulassung nur in Kombination mit MAICO-Ventilatoren).

Wahlweise mit 0, 1 oder 2 Anschlussstutzen.

Feuerwiderstandsklasse K90-18017 S.

Notwendiges Zubehör: Brandschutz-Isolierung BI.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | BA 100-0 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 1,16 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,2 kg |
| Brandschutz: | ja |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 0 |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 100 mm |
| Höhe: | 640 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 100 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 640 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 100 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-41.6-573 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990253 |
| Artikelnummer: | 0093.1019 |

Hersteller: MAICO

BA 100-0 Brandschutz-Ausgleichselement