**Brandschutz-Ausgleichselement BA 160/80-2**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | BA 160/80-2 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 1,88 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,9 kg |
| Brandschutz: | ja |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 2 |
| Geeignet für Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 160 mm |
| Höhe: | 640 mm |
| Tiefe: | 160 mm |
| Breite mit Verpackung: | 160 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 640 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-41.6-573 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990123 |
| Artikelnummer: | 0093.1006 |

Hersteller: MAICO

BA 160/80-2 Brandschutz-Ausgleichselement