**Brandschutz-Ausgleichselement BA 160/100-1**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | BA 160/100-1 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 1,76 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,8 kg |
| Brandschutz: | ja |
| Anzahl Anschlussstutzen: | 1 |
| Geeignet für Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 200 mm |
| Höhe: | 640 mm |
| Tiefe: | 160 mm |
| Breite mit Verpackung: | 200 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 640 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 160 mm |
| Zulassungsnummer: | Z-41.6-573 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799990154 |
| Artikelnummer: | 0093.1009 |

Hersteller: MAICO

BA 160/100-1 Brandschutz-Ausgleichselement