**FK 100**

Flachkanalsystem zur kontrollierten Wohnungslüftung.

Kanalmaß: 110 mm x 54 mm.

Schnelle und einfache Montage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FK 100 |
| Druckverlust: | 1 Pa |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | PVC |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,765 kg |
| Kanalmaß: | 110 mm x 54 mm |
| Hydraulischer Durchmesser: | 72 mm |
| Breite mit Verpackung: | 1.000 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 55 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 110 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520245 |
| Artikelnummer: | 0152.0024 |

Hersteller: MAICO

FK 100