**90°-Bogen, gezogen B90-160**

90°-Bogen, gezogen, inkl. Lippendichtungen. Für Wickelfalzrohre.

Z. B. zum Anschluss der Lüftungsgeräte WS 300 Flat, WR 310 / WR 410, WS 320 und WS 470 an Wickelfalzrohre als Alternative zum Steckverbinder SVR 160.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | B90-160 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech |
| Gewicht: | 0,93 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,93 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 285 mm |
| Höhe: | 285 mm |
| Tiefe: | 285 mm |
| Breite mit Verpackung: | 285 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 285 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 285 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553144 |
| Artikelnummer: | 0055.0314 |

Hersteller: MAICO

B90-160 90°-Bogen, gezogen