**Bogen, gezogen mit Rollringdichtung 30° B30-180**

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | B30-180 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799553366 |
| Artikelnummer: | 0055.0336 |

Hersteller: MAICO

B30-180 Bogen, gezogen mit Rollringdichtung 30°