**Lüftungsrohrübergang MT-Üa125**

Für Übergang von Lüftungsrohr MT-R oder Lüftungsrohrbogen MT-B auf Lüftungsrohre (z.B. Wickelfalzrohre), Geräte, Wand- und Dachdurchführungen.

Einfache und sichere Montage.

MT-Ü160/150: Kann z.B. für Übergänge auf Wickelfalzrohre mit Nennweite 160 und Nennweite 150 eingesetzt werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | MT-Üa125 |
| Ausführung: | asymmetrisch |
| Material: | EPDM-Kautschuk |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,12 kg |
| Nennweite: | 125 mm |
| Innendurchmesser: | 160 mm / 125 mm |
| Außendurchmesser: | 160 mm |
| Breite: | 170 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Tiefe: | 90 mm |
| Breite mit Verpackung: | 170 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 170 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 90 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599876 |
| Artikelnummer: | 0059.0987 |

Hersteller: MAICO

MT-Üa125 Lüftungsrohrübergang