**Tellerventil, Kunststoff TK 10**

Tellerventile zur Be- und Entlüftung.

Abdichtung durch Schaumstoffring.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Einfache Montage mit Einbauring und Klemmfedern.

Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TK 10 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Max. Volumenstrom: | 30 m³/h |
| Material: | Kunststoff, antistatisch |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,13 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,14 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 100 mm |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 150 mm |
| Tiefe: | 51 mm |
| Breite mit Verpackung: | 155 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 155 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 70 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511922 |
| Artikelnummer: | 0151.0192 |

Hersteller: MAICO

TK 10 Tellerventil, Kunststoff