**Tellerventil, Kunststoff TK 12**

Tellerventile zur Be- und Entlüftung.

Abdichtung durch Schaumstoffring.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Einfache Montage mit Einbauring und Klemmfedern.

Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TK 12 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Max. Volumenstrom: | 60 m³/h |
| Material: | Kunststoff, antistatisch |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,18 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,18 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 170 mm |
| Höhe: | 170 mm |
| Tiefe: | 70 mm |
| Breite mit Verpackung: | 175 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 175 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 75 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511984 |
| Artikelnummer: | 0151.0198 |

Hersteller: MAICO

TK 12 Tellerventil, Kunststoff