**Tellerventil, Metall TM 12**

Tellerventile zur Entlüftung.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller.

Montage mit Einbaurahmen.

Einbaurahmen und Ventilgehäuse mit einem Bajonettverschluss verbunden.

Empfohlenes Zubehör: Fettfangfilterelement FFE beim Einsatz in Räumen mit fetthaltiger Abluft (z.B. Küchen etc.).

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TM 12 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Max. Volumenstrom: | 60 m³/h |
| Material: | Stahlblech, einbrennlackiert |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,52 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,54 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 125 mm |
| Breite: | 162 mm |
| Höhe: | 162 mm |
| Tiefe: | 98 mm |
| Breite mit Verpackung: | 165 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 165 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 120 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799511960 |
| Artikelnummer: | 0151.0196 |

Hersteller: MAICO

TM 12 Tellerventil, Metall