**Außenluftdurchlass ZE 45 F weiß**

Schallgedämmter Außenluftdurchlass zur dezentralen Wohnungsbelüftung.

Stufenlose Regulierung des Luftstroms.

Für den Einbau in Fensterrahmen.

Holzfenster: Schlitze im Fensterrahmen notwendig.

Aluminium- und Kunststofffenster: Bei Hohlkammerprofilen ist ein Luftkanal ZEK 45 F notwendig.

Bei 10 Pa Druckdifferenz und ganz offenem Ventil beträgt der Volumenstrom ca. 22 m³/h.

Verpackungseinheit: Innenteil, Staub- bzw. Insektenfilter, Wetterschutzgitter mit Fliegengitter.

Zubehör: Flachkanal ZEK 45 F, Flachgitter ZE 45 GF, Ersatzfilter ZEF.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ZE 45 F weiß |
| Luftrichtung: | Belüftung |
| Einbauort: | Fenster |
| Material: | Aluminium |
| Farbe: | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht: | 0,8 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,83 kg |
| Filterart: | Staubfilter |
| Filterklasse: | G2 |
| Klappenart: | manuell |
| Breite: | 450 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 485 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 40 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 135 mm |
| Umgebungstemperatur: | 60 °C |
| Bewertete max. Element-Normschallpegeldifferenz Dn,w: | 40 dB |
| Schalldämmung: | ja |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799520443 |
| Artikelnummer: | 0152.0044 |

Hersteller: MAICO

ZE 45 F weiß Außenluftdurchlass