**Ausblas-Schalldämpfer SDA 40**

Schalldämpfer für druckseitige Geräuschreduzierung von Dachventilatoren ERD, DRD.

Mit Schalldämmkulissen aus wasserabweisendem und nicht brennbarem Material.

Einfache Montage - auch nachträglich möglich.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | SDA 40 |
| Druckverlust: | 5 Pa |
| Einbauort: | Dach |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht mit Verpackung: | 65 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 400 mm |
| Breite mit Verpackung: | 950 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 600 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 900 mm |
| Umgebungstemperatur: | 100 °C |
| Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: | 4 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: | 4 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: | 12 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: | 16 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: | 14 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: | 17 dB |
| Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: | 17 dB |
| Einfügungsdämpfung Gesamt: | 11 dB |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799923909 |
| Artikelnummer: | 0092.0390 |

Hersteller: MAICO

SDA 40 Ausblas-Schalldämpfer