**Wärmetauscher WT 300**

Wärmetauscher zur Wärmerückgewinnung in lüftungstechnischen Anlagen.

Kombination mit zusätzlichem Bypass-Modul für Winter- oder Sommerbetrieb möglich.

Mit Kondenswasserablauf - Durchmesser ca. 13 mm.

Sicherheitshinweise

Kombination mit MAICO Thermostat TH 10 zur Frostschutzsicherung empfohlen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WT 300 |
| Einbauort: | Kanal |
| Material: | EPS |
| Gewicht: | 7,9 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 10,05 kg |
| Nennweite: | 160 mm |
| Breite: | 550 mm |
| Höhe: | 508 mm |
| Tiefe: | 690 mm |
| Breite mit Verpackung: | 710 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 465 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 570 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Wärmetauscherbauart: | Kreuzstrom |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799520207 |
| Artikelnummer: | 0152.0020 |

Hersteller: MAICO

WT 300 Wärmetauscher