**Elastische Manschette ELM 28**

Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren ERM.

Mit 2 Spannbändern.

ELM...: Aus Kunststoff.

ELM ... Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ELM 28 |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | silbergrau |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,15 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 280 mm |
| Breite: | 280 mm |
| Höhe: | 280 mm |
| Tiefe: | 110 mm |
| Breite mit Verpackung: | 230 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 45 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 115 mm |
| Umgebungstemperatur: | 50 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921202 |
| Artikelnummer: | 0092.0120 |

Hersteller: MAICO

ELM 28 Elastische Manschette