**Fettfilterelement für Abluft FFE 10**

Formschönes Fettfilterelement als Vorsatzelement für Abluft-Tellerventile mit max. Bautiefe von 20 mm oder als eigenständiges Bauteil einsetzbar.

Mit integrierter abnehmbarer Fettfilter-Kassette.

Ausbau der Kassette ohne Werkzeug möglich.

Mit 4 rückseitigen Befestigungsösen.

Fettfilter-Kassette mit heißem Wasser reinigbar z.B. in Spülbecken oder Geschirrspüler.

Einfache Wand- oder Deckenmontage.

Zum Einsatz in Küchen und Teeküchen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | FFE 10 |
| Luftrichtung: | Entlüftung |
| Einbauort: | Wand / Decke |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Material Fettfilter-Kassette: | Aluminiumgestrick mit beidseitiger Streckmetallabdeckung |
| Farbe: | reinweiß, ähnlich RAL 9010 |
| Gewicht: | 0,32 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,46 kg |
| Breite: | 190 mm |
| Höhe: | 185 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 230 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 230 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 80 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799925064 |
| Artikelnummer: | 0092.0506 |

Hersteller: MAICO

FFE 10 Fettfilterelement für Abluft