**Elastische Manschette EL 56**

Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren.

Mit 2 Spannbändern.

EL ..: Aus Kunststoff.

EL .. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | EL 56 |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,36 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,4 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 560 mm |
| Breite: | 570 mm |
| Höhe: | 570 mm |
| Tiefe: | 180 mm |
| Breite mit Verpackung: | 335 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 40 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 185 mm |
| Umgebungstemperatur: | 80 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799921509 |
| Artikelnummer: | 0092.0150 |

Hersteller: MAICO

EL 56 Elastische Manschette