**Elastischer Verbindungsstutzen ELP 28**

Elastische Verbindungsstutzen zur körperschallentkoppelten Montage von Kanalventilatoren.

Mit rechteckigem Flansch-Anschlussrahmen aus verzinktem Stahl.

Montage saug- und druckseitig.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ELP 28 |
| Einbauort: | Kanal |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 2,55 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,87 kg |
| Kanalmaß: | 600 mm x 300 mm |
| Breite: | 640 mm |
| Höhe: | 340 mm |
| Tiefe: | 150 mm |
| Breite mit Verpackung: | 665 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 370 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 75 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799921271 |
| Artikelnummer: | 0092.0127 |

Hersteller: MAICO

ELP 28 Elastischer Verbindungsstutzen