**Gegenflansch GF 40**

Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GF 40 |
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Gewicht: | 1,55 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,6 kg |
| Geeignet für Nennweite: | 400 mm |
| Breite: | 460 mm |
| Höhe: | 460 mm |
| Tiefe: | 6 mm |
| Breite mit Verpackung: | 460 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 460 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 6 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560067 |
| Artikelnummer: | 0056.0006 |

Hersteller: MAICO

GF 40 Gegenflansch