**Gegenstutzen GS 20**

Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen.

Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GS 20 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 0,6 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,61 kg |
| Geeignet für Manschetten der Nennweite: | 200 mm |
| Breite: | 254 mm |
| Höhe: | 254 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 254 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 254 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551683 |
| Artikelnummer: | 0055.0168 |

Hersteller: MAICO

GS 20 Gegenstutzen