**Gegenstutzen GS 56**

Gegenstutzen zur Montage von elastischen Manschetten an Lüftungsleitungen.

Geeignet zur Montage von Wickelfalzrohr nur in Kombination mit elastischer Manschette Typ EL / EL Ex.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | GS 56 |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 2,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 2,21 kg |
| Geeignet für Manschetten der Nennweite: | 560 mm |
| Breite: | 664 mm |
| Höhe: | 664 mm |
| Tiefe: | 50 mm |
| Breite mit Verpackung: | 664 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 664 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 50 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799551768 |
| Artikelnummer: | 0055.0176 |

Hersteller: MAICO

GS 56 Gegenstutzen