**Schallgedämmter Kanalventilator DSK 31 EC**

Merkmale

Einbau in rechteckige Lüftungskanäle.

Verzinktes Gehäuse.

Mit schalldämmender Auskleidung für erhöhte Ansprüche an besonders niedrige Geräuschpegel.

Geringe Energieaufnahme dank EC-Technologie.

Geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen.

Flanschprofile an der Saug- und Druckseite.

Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahl (DN 22-DN 35) oder UV-stabilisiertem und Glasfaser verstärkten, Polypropylen (PP) (DN 50-DN 56).

Laufrad sitzt auf der Motorwelle und wird direkt angetrieben.

Statisch und dynamisch gewuchtet gemäß DIN ISO 21940-11, Wuchtgüte G6,3.

Hohe Schutzart IP 54.

Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Kanalsystem elastischen Verbindungsstutzen ELP verwenden.

Förderrichtung

Förder- und Drehrichtung sind auf dem Ventilatorgehäuse durch Pfeile gekennzeichnet.

Drehrichtung ist von der Ansaugseite gesehen rechtsdrehend.

Motor

Motor für den Dauerbetrieb ausgelegt.

Robuster EC-Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Drehzahl kann im Steuerbetrieb über ein 0 - 10 V Signal oder ein Potentiometer stufenlos vorgegeben werden.

Thermischer Motorschutz serienmäßig.

Integrierter Motorschutz über Alarmrelais geführt.

Statusanzeige über LED (DN 50-DN 56).

ModBus RTU Schnittstelle.

Integrierte 24 V Spannungsquelle für optionales Zubehör.

Montagehinweise

Einbau in horizontaler und vertikaler Lage möglich.

Elektrischer Anschluss

Erfolgt je nach Ausführung am Klemmenkasten oder am ausgeführten Kabel.

Netzfrequenz 50 Hz.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | DSK 31 EC |
| Ausführung: | schallgedämmt |
| Fördervolumen: | 3.500 m³/h |
| FördervolumenNenn: | 2.100 m³/h im opt. Wirkungsgrad |
| Druck pfs, Nenn: | 328 Pa im opt. Wirkungsgrad |
| Drehzahl nNenn: | 1.500 1/min im opt. Wirkungsgrad |
| Drehzahl: | 1.500 1/min |
| Drehzahlsteuerbar: | ✔ |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz |
| Nennleistung: | 349 W |
| INenn: | 1,6 A |
| Schutzart: | IP 54 |
| Wärmeklasse: | F |
| Einbauort: | Kanal |
| Einbaulage: | beliebig |
| Material Gehäuse: | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht: | 38,5 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 39,02 kg |
| Ventilator ausschwenkbar: | ✔ |
| Kanalmaß: | 600 mm x 350 mm |
| Breite: | 680 mm |
| Höhe: | 390 mm |
| Tiefe: | 700 mm |
| Breite mit Verpackung: | 682 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 447 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 702 mm |
| Fördermitteltemperatur: | -25 °C bis 50 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799868033 |
| Artikelnummer: | 0086.0803 |

Hersteller: MAICO

DSK 31 EC Schallgedämmter Kanalventilator