**Mauerrahmen ER-MR**

Mauerrahmen für zu tief eingeputzte Gehäuse, um das Ansaugen von Luft aus dem Schacht zu verhindern.

Kombination mit allen ER-UP... Gehäusen möglich.

Aus 2 ineinander verschiebbaren Blechrahmen.

Einstellbare Tiefe: 60 mm bis 90 mm.

Mit 100 mm langer Schraube.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER-MR |
| Einbauart: | Unterputz |
| Material: | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe: | silber |
| Gewicht: | 0,79 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,8 kg |
| Breite: | 230 mm |
| Höhe: | 230 mm |
| Tiefe: | 60 mm |
| Breite mit Verpackung: | 230 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 230 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 60 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799180241 |
| Artikelnummer: | 0018.0024 |

Hersteller: MAICO

ER-MR Mauerrahmen