**Moosgummigarnitur ER-MO**

Moosgummigarnitur zur Schallentkopplung der Unterputzgehäuse ER GH, ER-UP/G und ER-UPD von stark resonanzfähigen, dünnen Decken oder Wänden.

Länge reicht für 2 Gehäuse.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ER-MO |
| Material: | Kunststoff |
| Gewicht: | 0,1 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,15 kg |
| Länge: | 2,2 m |
| Breite: | 280 mm |
| Höhe: | 180 mm |
| Tiefe: | 280 mm |
| Breite mit Verpackung: | 280 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 30 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 280 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799923619 |
| Artikelnummer: | 0092.0361 |

Hersteller: MAICO

ER-MO Moosgummigarnitur