**Drehzahlsteller, Verteilertafel STS 2,5**

Drehzahlsteller zur stufenlosen Regelung von Ventilatoren.

VDE-geprüft.

Für eine Drehrichtung.

Einbau auf 68 mm Einbauprogramm oder 35 mm Normprofilschiene möglich.

Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. In Räumen mit dem Anspruch an geräuscharmen Ventilatorbetrieb daher zur Drehzahlregelung 5-Stufentransformatoren TRE... einsetzen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | STS 2,5 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Maximalbelastung: | 2,5 A |
| Mindestbelastung: | 0,1 A |
| Einbauart: | Verteilertafel / Schaltschrank |
| Farbe: | lichtgrau |
| Gewicht: | 0,178 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,2 kg |
| Breite: | 52 mm |
| Höhe: | 71 mm |
| Tiefe: | 57,5 mm |
| Breite mit Verpackung: | 93 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 80 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 58 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799572558 |
| Artikelnummer: | 0157.0255 |

Hersteller: MAICO

STS 2,5 Drehzahlsteller, Verteilertafel