**Drehzahlsteller, Wendeschalter STW 2,5**

Zur Be- und Entlüftung.

Mit Betriebsmeldeleuchte.

VDE-geprüft.

Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.

Durch die Technik des Phasenanschnitts kann im unteren Drehzahlbereich ein physikalisch bedingtes Brummgeräusch auftreten. In Räumen mit dem Anspruch an geräuscharmen Ventilatorbetrieb daher zur Drehzahlregelung 5-Stufentransformatoren TRE... einsetzen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | STW 2,5 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Maximalbelastung: | 2,5 A |
| Mindestbelastung: | 0,1 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 0,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,33 kg |
| Breite: | 128 mm |
| Höhe: | 74 mm |
| Tiefe: | 54 mm |
| Breite mit Verpackung: | 145 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 63 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 78 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161424 |
| Artikelnummer: | 0016.0142 |

Hersteller: MAICO

STW 2,5 Drehzahlsteller, Wendeschalter