**TRE 0,4**

5-Stufentransformator zur Drehzahleinstellung.

Zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren.

Mit Betriebsmeldeleuchte.

Zusätzlicher Schaltkontakt (230 V) z. B. zur Ansteuerung einer Klappe.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | TRE 0,4 |
| Maximalbelastung: | 0,4 A |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 1,05 |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,05 kg |
| Breite: | 92 mm |
| Höhe: | 165 mm |
| Tiefe: | 77 mm |
| Breite mit Verpackung: | 110 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 90 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 180 mm |
| Umgebungstemperatur: | 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799161103 |
| Artikelnummer: | 0016.0110 |

Hersteller: MAICO

TRE 0,4