**Thermostat THR 10**

Thermostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Lufttemperatur.

Mit Umschalter für Winter- oder Sommerbetrieb.

Zur Schaltung von Drehstrom-Ventilatoren ist ein Universalschütz US 16 T notwendig.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | THR 10 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Maximalbelastung (induktive Last): | 2 A |
| Maximalbelastung (ohmsche Last): | 10 A |
| Schutzart: | IP 30 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Farbe: | perlweiß, ähnlich RAL 1013 |
| Gewicht: | 0,11 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,14 kg |
| Breite: | 76 mm |
| Höhe: | 82 mm |
| Tiefe: | 38 mm |
| Breite mit Verpackung: | 80 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 83 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 45 mm |
| Temperatur Einstellbereich: | 10 °C bis 30 °C |
| Schaltdifferenz: | ca. 1 K |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577744 |
| Artikelnummer: | 0157.0774 |

Hersteller: MAICO

THR 10 Thermostat