**Temperaturregelsystem ATS**

Elektronischer 2-Punkt-Temperaturregler zur Steuerung von Wechsel- oder Drehstrom-Ventilatoren.

Mit Digitalanzeige der Ist- und Solltemperatur.

Mit LEDs zur Störungs- oder Kontrollanzeige.

Temperaturfühler im Lieferumfang enthalten.

Reglerausgänge:

5-stufiger potenzialfreier Ausgang zum Anschluss von Lastteil ATL oder Schützsteuerung.

0 V bis 10 V Ausgang zum Anschluss von Systemkomponenten (z. B. von Leistungsteil EALT 6 bei Wechselstrom-Ventilatoren).

Potenzialfreier Thermostatausgang zur Steuerung eines Lufterhitzers.

Potenzialfreier Signalausgang zur Anzeige von Fühlerbruch und Fühlerkurzschluss.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | ATS |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 10 A |
| Schutzart: | IP 54 |
| Einbauart: | Aufputz |
| Material Gehäuse: | Kunststoff |
| Gewicht: | 1,4 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 1,65 kg |
| Breite: | 240 mm |
| Höhe: | 185 mm |
| Tiefe: | 115 mm |
| Breite mit Verpackung: | 295 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 135 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 220 mm |
| Umgebungstemperatur: | 0 °C bis 40 °C |
| Temperatur Einstellbereich: | 0 °C bis 40 °C |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799577591 |
| Artikelnummer: | 0157.0759 |

Hersteller: MAICO

ATS Temperaturregelsystem