**Raumluftsteuerung RLS 3**

Dreistufige Raumluftsteuerung für Abluftventilator ER 100 D und Rohrventilator HDR EC.

3 Schaltstufen: Grund-, Normal-, Volllast (Drehknopf).

Mit separatem, 2-poligem Ein- / Ausschalter (Wippenschalter).

Beide Schalter im gemeinsamen Doppelrahmen.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | RLS 3 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Maximalbelastung: | 10 A |
| Schutzart: | IP 30 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Einbaulage: | senkrecht / waagerecht |
| Material: | Kunststoff |
| Kunststoffangaben: | Polystyrol, PVC-frei |
| Gewicht: | 0,19 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,23 kg |
| Breite: | 150 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Tiefe: | 32 mm |
| Breite mit Verpackung: | 155 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 83 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 83 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799578314 |
| Artikelnummer: | 0157.0831 |

Hersteller: MAICO

RLS 3 Raumluftsteuerung