**Funkempfänger XE 1**

Funkempfänger zur drahtlosen Verbindung von der Schaltstelle zum Ventilator.

Einbau in Norm UP-Dose oder UP-Verteilerkasten.

Ein Funksystem besteht aus Funkschalter XS 1 und min. 1x Funkempfänger XE 1.

Einem XS 1 können unbegrenzt viele XE 1 zugeordnet werden.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | XE 1 |
| Spannungsart: | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V |
| Maximalbelastung (induktive Last): | 2 A |
| Maximalbelastung (ohmsche Last): | 4 A |
| Schutzart: | IP 20 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Farbe: | blau |
| Gewicht: | 0,05 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,08 kg |
| Breite: | 52 mm |
| Höhe: | 52 mm |
| Tiefe: | 21 mm |
| Breite mit Verpackung: | 80 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 80 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 45 mm |
| Umgebungstemperatur: | 55 °C |
| Funkfrequenz: | 433 MHz |
| Anzahl Funkkanäle: | 1 Kanal |
| Einlernbare Sender/Schalter: | 14 |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799573432 |
| Artikelnummer: | 0157.0343 |

Hersteller: MAICO

XE 1 Funkempfänger