**Wendeschalter WU 1**

Wendeschalter zur Ventilatorsteuerung.

Für den Wechselbetrieb der Luftrichtung.

WU 1: Mit Schalterdose zur Unterputzmontage.

Technische Daten

|  |  |
| --- | --- |
| Artikel: | WU 1 |
| Luftrichtung: | Be- und Entlüftung |
| Spannungsart: | Wechselstrom / Drehstrom |
| Bemessungsspannung: | 230 V / 400 V |
| Netzfrequenz: | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximalbelastung: | 16 A |
| Schutzart: | IP 00 |
| Einbauart: | Unterputz |
| Farbe: | hellgrau |
| Gewicht: | 0,2 kg |
| Gewicht mit Verpackung: | 0,23 kg |
| Breite: | 81 mm |
| Höhe: | 81 mm |
| Tiefe: | 100 mm |
| Breite mit Verpackung: | 133 mm |
| Höhe mit Verpackung: | 95 mm |
| Tiefe mit Verpackung: | 101 mm |
| Verpackungseinheit: | 1 Stück |
| Sortiment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799571025 |
| Artikelnummer: | 0157.0102 |

Hersteller: MAICO

WU 1 Wendeschalter